// 本升级包适合的硬件列表，以及升级命令序列。

// 升级包的可信任性应该得到保证，否则设备有被hack的可能。

// 升级包的可信任性应该得到保证，否则设备有被hack的可能。

{// 升级命令序列，必须按顺序执行。升级命令包含标准的shell命令和特殊的用于烧写

// flash分区的burn命令。

   "Commands" : [
      "burn u-boot-all.bin.img boot",
      "burn custom-x.cramfs.img custom",
      "burn romfs-x.cramfs.img romfs",
      "burn user-x.cramfs.img user",
      "burn web-x.cramfs.img web"
   ], // 设备列表成员的格式为[设备类型，硬件版本]
   "Devices" : [
      [ "HI3516EV300_N80050YA", "1.00" ]
   ]
}
